|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| logo-element — Геоджренаж-(CMYK_Curves_CorelDraw15).png |

|  |
| --- |
| **Общество с ограниченной ответственностью «Геодренаж»** |
| **620017, Россия, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 15 оф.301/1** |
| **тел.: +7-902-267-04-02; (343) 333-58-36;** |
| **Сайт: www.геодренаж.рф; E-mail: g-d.anna@yandex.ru**  |

 |
| **КВАРЦЕВЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ «КЕРАМОКВАРЦ»** |
| IMG-20220916-WA0074.jpg | **КВАРЦЕВЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ «МРАМОР»****3 300 руб.**Габариты 600х310х30ммНоминальная мощность 400 Вт, вес13кг |
| IMG-20220916-WA0120 (1).jpg | **КВАРЦЕВЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ«Гранит»****3 300 руб.**Габариты 600х310х30ммНоминальная мощность 400 Вт, вес 13кг |
|  | **КВАРЦЕВЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ«Дерево»****3 300 руб.**Габариты 600х310х30ммНоминальная мощность 400 Вт, вес 13кг |
| IMG-20220916-WA0073.jpg | **КВАРЦЕВЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ 40\*80** **мрамор светлый (0,6кВт)****4 400 руб.**Габариты 400х800х30мм, вес 26кгНоминальная мощность 600 Вт, расход эл. энергии 0,6 кВт/ч |
|  | **Подставка для обогревателя на колесиках****1 200 руб.** |
|  | **Терморегулятор с биметаллическим датчиком воздуха****1 200 руб.****•** напряжение (номинальное) – 220 В/50 Гц;**•** мощность нагрузки (max) – 3,5 кВт;**•** ток нагрузки (max) – не выше 16 А;**•** потребляемая мощность – 2 Вт;**•** температурный диапазон регулировки 5/35 °С;**•** гистерезис (отклик на температурные колебания) ± 0,5 °С;**•** температура эксплуатации 5/40 °С;**•** максимальное сечение подключаемого провода – 4 кв.мм;**•** габаритные размеры– 88 x 88 x 28 мм |

«КОМПЛЕКТ» - это обогреватель, метровый шнур с вилкой, 3 кронштейна для крепления на стену.