|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| logo-element — Геоджренаж-(CMYK_Curves_CorelDraw15).png | | |  | | --- | | **Общество с ограниченной ответственностью «Геодренаж»** | | **620017, Россия, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 15 оф.301/1** | | **тел.: +7-902-267-04-02; (343) 333-58-36;** | | **Сайт: www.геодренаж.рф; E-mail: g-d.anna@yandex.ru** | |
| **КВАРЦЕВЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ «КЕРАМОКВАРЦ»** | | |
| IMG-20220916-WA0074.jpg | **КВАРЦЕВЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ «МРАМОР»**  **3 300 руб.**  Габариты 600х310х30мм  Номинальная мощность 400 Вт, вес13кг | |
| IMG-20220916-WA0120 (1).jpg | **КВАРЦЕВЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ«Гранит»**  **3 300 руб.**  Габариты 600х310х30мм  Номинальная мощность 400 Вт, вес 13кг | |
|  | **КВАРЦЕВЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ«Дерево»**  **3 300 руб.**  Габариты 600х310х30мм  Номинальная мощность 400 Вт, вес 13кг | |
| IMG-20220916-WA0073.jpg | **КВАРЦЕВЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ 40\*80**  **мрамор светлый (0,6кВт)**  **4 400 руб.**  Габариты 400х800х30мм, вес 26кг  Номинальная мощность 600 Вт, расход эл. энергии 0,6 кВт/ч | |
|  | **Подставка для обогревателя на колесиках**  **1 200 руб.** | |
|  | **Терморегулятор с биметаллическим датчиком воздуха**  **1 200 руб.**  **•** напряжение (номинальное) – 220 В/50 Гц; **•** мощность нагрузки (max) – 3,5 кВт; **•** ток нагрузки (max) – не выше 16 А; **•** потребляемая мощность – 2 Вт; **•** температурный диапазон регулировки 5/35 °С; **•** гистерезис (отклик на температурные колебания) ± 0,5 °С; **•** температура эксплуатации 5/40 °С; **•** максимальное сечение подключаемого провода – 4 кв.мм; **•** габаритные размеры– 88 x 88 x 28 мм | |

«КОМПЛЕКТ» - это обогреватель, метровый шнур с вилкой, 3 кронштейна для крепления на стену.